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1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapmalarından önce ekipmanın kilitlendiğinden ve etiketlendiğinden emin olmak için kullanılır.
 
2. KAPSAM

Bu talimatın kapsamı, -------- makineleri üzerinde bakım,onarım ve temizlik işlemleri yapıldığında, enerji izolasyon cihazlarının kullanımı için minimum gereksinimleri belirlemektir. Ayrıca ekipmanın durdurulduğundan, potansiyel olarak tehlike arz eden elektrik enerjisi kaynaklarına karşı izole edildiğinden; makinenin beklenmedik bir şekilde çalıştırılması veya depolanmış enerjinin ekipmana zarar verme veya çalışanları yaralama olasılığı bulunması durumunda çalışanların bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapmalarından önce ekipmanın kilitlendiğinden ve etiketlendiğinden emin olmak için kullanılır.
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KİLİT VE ETİKETİN TAKILMASI
a. Kilitleme/Etiketleme yapılacak ekipmanın yanına gel.
b. Tüm yetkili çalışanları kilitleme/etiketleme yapılacağı konusunda uyar.
c. Ekipmana ait tüm enerji kaynaklarını ve oluşabilecek tehlikeleri belirle.
d. Eğer ekipman çalışıyor ise durdur ve enerjisini kes.
e. Makine üstünde hem bakım personeli hem  operatör çalışma yapacak ise, çoklu kilit aparatı kullanılmalı ve her bir çalışma yapan ayrı ayrı kilidini takmalıdır.
f. Varsa depolanmış enerjiyi boşalt.
g. Kilit ve etiketini ekipmanın kilitleme şalteri üzerine as ve kilit üzerinden anahtarını alarak cebine koy.
h. Ekipman üzerinde herhangi bir faaliyete (tamir,bakım,temizlik) başlamadan önce çalıştırma düğmesine tekrar basarak ekipmanın çalışıp çalışmadığının kontrol et;
· Eğer makine tekrar çalışmaz ise, tüm çalıştırma düğmelerini tekrar kapalı konuma getir ve makine üzerinde faaliyete başla.
· Eğer makine tekrar çalışır ise, gerekli diğer önlemler alınmadan işe başlama. (makinenin enerji kaynağının ana şalterden kesilmesi vb.)
3.1. KİLİT VE ETİKETİN SÖKÜLMESİ
a. İş bitiminden sonra ekipmanın tekrar çalıştırmadan önce kullanılan tüm araçları 
b. ortamdan uzaklaştır, ekipmana ait tüm koruyucuları yerlerine tak ve tüm etkili personelleri alandan uzaklaştır.
c. Ekipman çevresini kontrol et.
d. Kilit ve etiketi ekipman üzerinden al.
e. Tüm etkili çalışanları ekipmanı tekrar çalıştıracağına dair sözlü olarak uyar ve ekipmanı
f. çalıştırarak kontrolünü yap.
g. Tüm alet ve edevatlarını alarak ekipmanın yanından uzaklaş.
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